- 阀体座

- 阀箱及其配件

  - EMSCO

  - GARDNER DENVER

  - IDECO

  - NATIONAL

  - OILWELL

- 缸套

  - 镀铬缸套

  - 高频淬火缸套

  - 双金属缸套

  - 陶瓷缸套

- 活塞

  - 硫化一体聚氨酯活塞

  - 硫化一体橡胶活塞

  - 组装式橡胶活塞

- 活塞杆＆介杆

  - 活塞杆

  - 活塞杆卡箍

  - 介杆

- 密封圈＆胶皮

- 泥浆泵零配件

+

# 双金属缸套

所属分类：

双金属缸套

产品描述

双圣海生产的双金属缸套,结合了锻造高磨损外套和高铬耐磨抗腐蚀内套的优点,外套采用圆钢锻造而成,具有高于9000PSI的抗拉强度,高铬内套热处理之后的硬度达到60-67HRC之间。光洁度高，耐磨损，抗腐蚀。在正常使用条件下双金属缸套能承受住最高7000PSI的泥浆压力，使用寿命超过1000小时。

上一页

无

下一页

上一页

无

下一页

无